Dane o rozprawie doktorskiej

Rodzaj pracy | Rozprawa doktorska
Data uzyskania stopnia | 18.06.2008
Uzyskany stopień naukowy | doktor nauk technicznych
Promotor | dr hab. inż. Jadwiga Lal-Jadziak, prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Instytut Fizyki
Recenzenci | dr hab. inż Anna Domańska, prof. PP, Politechnika Poznanska, Katedra Systemów Telekominikacyjnych i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, dr hab. inż.Andrzej Olencki, prof UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Instytut Informatyki i Elektroniki
Jednostka prowadząca przewód | Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji
Miejsce pracy autora rozprawy | Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji, Instytut Informatyki i Elektroniki
Dziedzina naukowa | Nauki techniczne
Dyscyplina naukowa | Elektrotechnika
Specjalność naukowa | Metrologia Elektryczna
Sposób zgłoszenia rozprawy, dostępność, liczba stron | Nie ogłoszono, Biblioteka Główna Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 253
Wydawca |
Słowa kluczowe | funkcje korelacyjne, wartość średniokwadratowa, cyfrowe pomiary korelacyjne, przetwarzanie a-c, sygnał ditherowy, teoria kwantowa Widrowa

Streszczenie
Tematem rozprawy jest oddziaływanie na dokładność cyfrowych pomiarów korelacyjnych. Zbadano wpływ kwantowania z sygnałem ditherowym na dokładność obciążenia cyfrowych estymatorów funkcji autokorelacji, korelacji wzajemnej oraz wartości średniokwadratowej. Do badań przyjęto sygnały okresowe sinusoidalne i trójkątne. Wyznaczono także wartość niepewności typu A. Przyjęto sygnały ditherowe o rozkładzie normalnym, równomiernym i trójkątnym. Założono, że przetwarzanie odbywa się za pomocą idealnego przetwornika a-c, a dokładność przetwornika zależy jedynie od błędu kwantowania. Celem rozprawy było zbadanie, na ile kwantowanie z sygnałem ditherowym wpływa na poprawę dokładności estymacji funkcji korelacyjnych. W ramach rozprawy doktorskiej zastosowano do badań symulacyjnych autorski program wykonany w środowisku Lab Windows/CVI.
Abstact
The title of the dissertation is: "Influencing the accuracy of digital correlation measurements". In the work there are described results of research on the influence of quantization with dither signal on the bias accuracy of digital auto- and cross-correlation function estimator and digital mean square value estimator. There were analysed sinusoidal and triangular signals. The value of A-type uncertainty was calculated too. There were examined normal, uniform and triangular PDF dither signals. The research was carried out with assumption that digital processing is an ideal A-D conversion and accuracy of A-D converter depends only on quantization error. The aim of research was to analyse the influence of quantization with dither signal to correlation functions estimation accuracy improvement. In the research there was used a specially developed LabWindows/CVI software for simulation.