Dane o rozprawie doktorskiej

Rodzaj pracy | Rozprawa doktorska
Data uzyskania stopnia | 14.06.2006 r.
Uzyskany stopień naukowy | doktor nauk technicznych
Promotor | prof. dr hab. inż. Maciej Siwczyński, Politechnika Krakowska, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Automatyki
Recenzenci | prof. dr hab. Adam Dąbrowski, Politechnika Poznańska, Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, prof. dr hab. inż. Marian Miłek, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii Elektrycznej
Jednostka prowadzaca przewód | Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Miejsce pracy autora rozprawy | Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji; Instytut Metrologii Elektrycznej
Dziedzina naukowa | Nauki techniczne
Dyscyplina naukowa | Elektrotechnika
Specjalność naukowa | Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Sposób zgłoszenia rozprawy, dostępność, liczba stron | nie ogłoszono, Biblioteka Główna Uniwersytetu Zielonogórskiego, s.115; zbc.uz.zgora.pl
Wydawca |
Słowa kluczowe | filtry quasi-odwrotne, korekcja charakterystyk częstotliwościowych, układy nieprzyczynowe, układy odwrotne

Streszczenie
Praca dotyczy projektowania stabilnych, cyfrowych filtrów korekcyjnych dla przypadku, gdy dyskretna transmitancja układu zniekształcającego posiada zera leżące na okręgu jednostkowym. W takim przypadku zaprojektowanie stabilnego filtru korekcyjnego jako idealnej odwrotności układu zniekształcającego jest niemożliwe. W pracy proponuje się zatem zastosowanie innego filtru, który byłby stabilny w sensie BIBO, a jednocześnie w połączeniu kaskadowym z układem zniekształcającym tworzyłby układ jak najbardziej zbliżony do układu tożsamościowego. Projekt filtru dla przedstawionego przypadku przeprowadzono z wykorzystaniem metod optymalizacyjnych uzyskując filtr, który określono mianem filtru quasi-odwrotnego.
Abstact
In the doctoral dissertation the design of stable correction digital filters is presented. These filters can be useful when the discrete transfer function of a distorting system has zeros on the unit.